第４号様式（その４）（第１９条第１項）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 違反指摘票 | | | 棟別施設名称 | |
|  | |
| 検　査　項　目 | | 違　反　指　摘　事　項 | 根拠法令 | 違反指摘箇所等 |
| 防火管理関係 | 防火管理者 | □未選任　□未届　□業務不適 | 法８、消令３の２ |  |
| 消防計画 | □未作成　□未届　□内容不適 | 法８、  消令３の２、消規３ |  |
| 統括防火管理者 | □未選任　□未届　□業務不適 | 法８の２、消令４の２ |  |
| 全体についての  消防計画 | □未作成　□未届　□内容不適 | 法８の２  消令４の２、消規４ |  |
| 消防訓練 | □未実施　□回数不足　□内容不適　□未届 | 法８、消令３の２  消規３、条例４３の２ |  |
| 自主検査 | □未実施　□内容不適　□記録不適 | 法８、消令３の２ |  |
| 防火対象物点検 | □未実施　□未報告　□記録不適　□虚偽表示 | 法８の２の２  消令４の２の２ |  |
| 避難施設の管理 | □避難障害物件存置　□維持管理不適  □通路幅員不足　□構造不適　□解錠装置不適 | 法８の２の４  条例３６～３８、４０ |  |
| 防火設備の管理  （防火戸等） | □閉鎖障害物件存置　□可燃物等存置　□機能不良 | 法８の２の４  条例４１ |  |
| 防炎対象物品 | □防炎性能なし　□防炎表示なし | 法８の３、消令４の３ |  |
| 消防用設備関係 | 消防用設備点検 | □未実施　□未報告　□記録不適　□内容不適 | 法１７の３の３ |  |
| 消火器 | □未設置　□設置数不足　□位置不適　□損傷・腐食  □標識（未設置・損傷・不鮮明） | 法１７、消令１０  消規６、７、９ |  |
| 屋内消火栓設備  屋外消火栓設備 | □未設置　□電源遮断　□機能不良　□損傷・腐食  □ポンプ室不適　□操作障害　□表示灯不点灯  □器具不適　□非常電源不適  □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ | 法１７  消令１１、消規１２  消令１９、消規２２ |  |
| スプリンクラー  設備（水噴霧消火  設備等） | □未設置　□電源遮断　□機能不良　□損傷・腐食  □ポンプ室不適　□操作障害　□表示灯不点灯  □器具不適　□ヘッド未警戒　□ヘッド散水障害  □送水口不適　□非常電源不適  □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ | 法１７  消令１２  消規１３の２、１４  （消令１３～１８、  消規１６～２１） |  |
| 自動火災報知設備 | □未設置　□電源遮断　□機能不良　□音響装置遮断  □警戒区域図不適　□操作障害　□表示灯不点灯  □機器損傷　□未警戒　□非常電源不適  □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ | 法１７  消令２１  消規２３～２４の２ |  |
| 消防機関へ通報  する火災報知設備 | □未設置　□電源遮断　□機能不良　□操作障害  □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ | 法１７  消令２３、消規２５ |  |
| 非常警報設備 | □未設置　□電源遮断　□機能不良　□音響装置遮断  □操作障害　□表示灯不点灯　□機器損傷　□未警戒  □非常電源不適　□その他［　　　　　　　　　　］ | 法１７  消令２４  消規２５の２ |  |
| 避難器具 | □未設置　□種類不適　□損傷・腐食　□操作障害  □避難空地不適　□標識（未設置・損傷・不鮮明）  □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ | 法１７  消令２５  消規２７ |  |
| 誘導灯・誘導標識 | □未設置　□電源遮断　□不点灯　□視認障害  □機器損傷　□位置・種類不適　□予備電源不適  □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ | 法１７  消令２６  消規２７ |  |
|  | | □ |  |  |
|  | | □ |  |  |
|  | | □ |  |  |
|  | | □ |  |  |
|  | | □ |  |  |
|  | | □ |  |  |

備考　☑ 違反指摘事項　□ 指摘又は該当なし　□ 訂正