第４号様式（その５）（第１９条第１項）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 違反指摘票 | | | 棟別施設名称 | |
|  | |
| 検　査　項　目 | | 違　反　指　摘　事　項 | 根拠法令 | 違反指摘箇所等 |
| 火災予防条例関係 | 使用開始届出 | □防火対象物使用開始（変更）未届 | 条例４３ |  |
| 火気使用設備等 | □位置不適　□可燃物離隔距離不足　□周囲壁体不適  □機器不適（構造・損傷）　□固定措置不適  □整理、清掃不良  □燃料タンク不適（位置・構造・損傷・　　　　　　）  □配管不適（材質・施工・腐食・損傷・　　　　　　） | 条例３～１０の２ |  |
| □消火器具不適（未設置・損傷・適応性） | 消令１０ |  |
| □排気ダクト不適　□グリス除去装置不適 | 条例３の４ |  |
| □未届（設置・変更・廃止） | 条例４４ |  |
| □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ |  |  |
| 電気設備等  （変電・発電・  蓄電池設備等） | □位置不適　□固定措置不適　□雨水浸入措置不適  □不燃区画不適（構造・損傷）　□換気設備不適  □排気筒不適　□燃料タンク不適（位置・構造・損傷）  □標識不適（未設置・損傷・不鮮明）  □整理、清掃不良 | 条例１１～１３ |  |
| □消火器具不適（未設置・損傷・適応性） | 消令１０ |  |
| □未届（設置・変更・廃止） | 条例４４ |  |
| □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ |  |  |
| 少量危険物  指定可燃物 | □貯蔵・取扱い場所不適　□火気管理不適  □整理・清掃不良　□漏れ・あふれ・飛散措置不適  □容器・タンク不適（腐食・損傷・固定・　　　　　）  □流出防止措置不適（未設置・損傷）  □標識・掲示板不適（未設置・損傷・不鮮明・内容）  □安全装置不適（未設置・損傷）　□電気設備不適  □静電気除去装置不適（未設置・損傷・　　　　　　）  □配管不適（材質・施工・腐食・損傷・　　　　　　）  □空地不適　□床・地盤面不適  □ためます・油分離装置不適　□架台不適  □建築構造不適（構造・損傷・　　　　　　　　　　）  □開口部不適（構造・腐食・損傷・　　　　　　　　）  □採光・照明不適　□換気設備不適（損傷・機能不良）  □通気管不適　□液面計不適　□注入口不適  □漏えい検査装置不適 | 条例３０～３４ |  |
| □消火器具不適（未設置・損傷・適応性） | 消令１０ |  |
| □未届（設置・変更・廃止） | 条例４６ |  |
| □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ |  |  |
| 指定可燃物 | □集積単位不適　□集積単位相互間不適  □貯蔵、取扱い場所の区画不適　□建物内装不適 | 条例３３、３４ |  |
| 圧縮アセチレンガス等 | | □未届（開始・廃止）  □その他［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］ | 法９の３  危令１の１０ |  |
|  | | □ |  |  |
|  | | □ |  |  |
|  | | □ |  |  |
|  | | □ |  |  |
|  | | □ |  |  |

備考　☑ 違反指摘事項　□ 指摘又は該当なし　□ 訂正